Dimensions composants

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Composant | Longueur | Largeur | Hauteur |
|  |  |  |  |
| esp8266 Feather HUZZAH | 5 cm | 2.2 cm | 1 cm |
| Port USB B esp8266 + Led Built In | 0.7 cm | 1.5 cm | 0.5 cm |
| Breadboard esp | 4.6 cm | 3.5 cm | 1 cm |
|  |  |  |  |
| Servo Moteur (gros) (avec trucs sur côtés) | 5.5 cm | 2 cm | 4.1 cm |
| Rotor Servo (gros) | 0.6 cm | 0.6 cm | 0.5 cm |
| Hélice Servo (gros) | 3.8 cm | 1.2 cm | 0.6 cm |
|  |  |  |  |
| Servo Moteur (petit) | 3.3 cm | 1.1 cm | 2.5 cm |
| Hélice Servo approximatif (petit) | 1.6 cm | 0.8 cm | 0.5 cm |
|  |  |  |  |
| Capteur Ultrason | 4.5 cm | 1.5 cm | 2.1 cm |
| Capteur Ultrason Cylindre | 1.6 cm | 1.6 cm | 1.2 cm |
| BreadBoard Ultrason | 2 cm | 1.5 cm | 1.2 cm |
| Cylindre Breadboard | 0.4 cm | 0.4 cm | 0.3 cm |
|  |  |  |  |
| Epaisseur couvercle |  |  | 0.2 cm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |